# Pautas de seguridad del carrito de servicios públicos

**Introducción**

Los carros utilitarios se han convertido en un dispositivo de transporte necesario para muchos departamentos y se utilizan para muchos tipos de propósitos de trabajo. En un esfuerzo por aumentar la seguridad de los miembros de nuestro equipo, visitantes y evitar situaciones que puedan causar lesiones o daños a los vehículos, se desarrollaron las siguientes pautas de seguridad de carritos utilitarios.

**Próposito**

El propósito de estas pautas es garantizar que los operadores de carritos de golf sean conscientes de los peligros que existen al operar un carrito utilitario, y evitar daños innecesarios o lesiones que resulten de su mal uso o falta de precaución.

# Reglas de Seguridad

* Siempre revise detrás del vehículo antes de retroceder. (No confíe en espejos, ventanas traseras o memoria)
* Asegure cualquier carga o herramienta que se haya cargado en el carro utilitario
* Retroceda lentamente
* Permanezca sentado y agárrelo mientras el vehículo está en movimiento. (use cinturones de seguridad si están provistos)
* Advierta a los pasajeros de cualquier giro o bache próximo

# Conduzca solo tan rápido como lo permitan las condiciones -‐ Tenga cuidado durante las malas condiciones climáticas

# Reduzca la velocidad y tenga mucho cuidado durante

* + Giros
	+ Esquinas ciegas
	+ Estacionamientos, carreteras principales y áreas concurridas
* Siempre dé a los peatones el derecho de paso
* Evite pasar por pasajes estrechos o espacios estrechos, especialmente en estacionamientos (en caso de duda, tome otra ruta)
* Mantenga todas las extremidades en el vehículo hasta que se detenga por completo
* Esté atento a los baches, inmersiones y superficies irregulares
* Tenga en cuenta a los peatones y otros vehículos en todo momento, especialmente en estacionamientos, cruces peatonales y carreteras principals
* No sobrecargue el carro con pasajeros o carga
* Al estacionar, accione el freno de estacionamiento: lleve las llaves con usted
* Informe cualquier problema de mantenimiento, como frenos o fugas, a su supervisor departamental
* Suspenda el uso del carrito de servicios públicos si algún sistema de seguridad no funciona correctamente
* Informe cualquier accidente a Seguridad Pública inmediatamente y a su supervisor Informe cualquier accidente a Seguridad Pública inmediatamente y a su supervisor
* Sin juegos de caballos: conduzca siempre con seguridad
* ¡Los mensajes de texto nunca deben hacerse mientras se conduce! Deténgase y deténgase si es necesario usar el teléfono celular
* Los carros de servicios públicos deben usarse solo para áreas de propiedad
* Cuando viaje a lo largo o a través de las carreteras principales en toda la propiedad, tenga mucho cuidado con los vehículos de la calle a su alrededor y utilice el semáforo y los cruces designados siempre que sea posible. Deje a un lado las aletas de lluvia para una visión más clara del tráfico que se aproxima.

# Reconocimiento de las pautas de seguridad del carrito de servicios públicos

Nombre Del Miembro De Equipo Numero de Empleado #:

Departamento: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Al firmar a continuación, reconozco que: (marque todo lo que corresponda):

\_\_\_ Debo tener una licencia de conducir válida para conducir un carrito de servicios públicos

\_\_\_ He leído y entiendo las Pautas de seguridad del carrito utilitario

\_\_\_ Entiendo los peligros asociados con la conducción de carros utilitarios y acepto cumplir con las pautas de seguridad.

\_\_\_ Se me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas relacionadas con estas directrices.

\_\_\_ Entiendo que el incumplimiento de estas pautas podría resultar en una acción correctiva.

Licencia de conducir EE #:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Fecha de Expiracion:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Firma Del Miembro Del Equipo Fecha